Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
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Multifunkčný komunálny traktor s kabínou (napr. Kubota B2261 HST CAB alebo ekvivalent) - technická špecifikácia – minimálne/maximálne požiadavky: 
• Motor typ D1305, vznetový, kvapalinou chladený, s nepriamym vstrekovaním paliva E-TVCS 
• Počet valcov: min. 3 
• Zdvihový objem: min. 1 260 cm3 
• Maximálny výkon: min. 18,2 (24,8) kW (HP) 
• Maximálny výkon na PTO: min. 14,6 (19,9) kW (HP) 
• Menovité otáčky: min. 2 450 ot/min 
• Vzduchový filter 2-stupňový, papierová vložka 
• Typ prevodovky: hydrostatická 
• Počet rýchlostných skupín: min. 3 
• Pohon: 4×4 
• Reverz 
• Uzávierka diferenciálu na zadnej náprave
• Brzdy: kotúčové
• Riadenie: hydraulické 
• Maximálna rýchlosť jazdy: min.  23 km/h 
• Tempomat 
• Vývodové hriadele (PTO) 
• Zadný PTO: min. 500 ot/min 
• Medzinápravový PTO: min 2 000 ot/min 
• Celkový výkon čerpadla hydrauliky: min. 33 l/min 
• Výkon čerpadla pre pracovnú hydrauliku/pre riadenie: min. 17/13 l/min 
• Kategória zadného 3-bodového závesu Kat. 1 
• Kategória predného 3-bodového závesu Kat. 1 
• Maximálny zdvihový výkon/výkon na konci ramena: min. 950/750 kg 
• Externé hydraulické okruhy vpredu/vzadu: min. 3/2 
• Rozmery:
• Celková dĺžka: min: 2 600 – max. 3 200 mm 
• Celková šírka: min.1 000 – max 1 405 mm 
• Celková výška: min. 2 000 – max. 2 200 mm 
• Rozchod kolies vpredu: min. 820 – max. 840 mm 
• Rozchod kolies vzadu: min. 990 – max. 1 020 mm 
• Rázvor: min 1 500 – max. 1 600 mm 
• Minimálna svetlá výška: min. 280 mm 
• Vnútorný priemer otáčania: max. 2,2 m 
• Hmotnosť:
• Maximálne zaťaženie prednej nápravy: min. 2 400 kg 
• Maximálne zaťaženie zadnej nápravy: min. 2 100 kg 
• Maximálna hmotnosť prípojného vozidla: min. 2 900 kg 
• Uzavretá kabína
• Klimatizácia/kúrenie 
• Zásuvka 12 V 
• Sedadlo s odpružením 
• Nastaviteľný volant
• Držiak na nápoje 
• Výškovo nastaviteľné ťažné zariadenia vzadu 
• Zadné pracovné svetlomety 
• Predné pracovné svetlomety 
• Predné blatníky 
• Spôsobilosť na prevádzku po cestných komunikáciách na území SR s platnými dokladmi
